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第一章  磋商邀请函

中山市海洋综合执法支队（以下简称“采购人”）拟对中山市海洋综合执法支队执法快艇采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

（一）项目名称：中山市海洋综合执法支队执法快艇采购项目

（二）采购方式：竞争性磋商

（三）预算金额：100,000元（人民币）

（四）采购需求：

标的名称：执法快艇

数量：1艘

基本技术参数要求：

（1）船体材质：玻璃钢（FRP）；

（2）主尺度：总长6.0-6.2米，型宽1.8-2.0米，型深0.8-1.0米；

（3）主机配置：外挂式舷外机，功率44.1KW（60马力），品牌需为国内外知名品牌（如雅马哈、水星、百胜、铃木或同等档次国产主机），提供原厂质保；

（4）操控系统：配备中控操纵台，集成油门、方向、仪表及必要的通讯导航接口；

（5）其他配置：符合海上执法要求的救生设备、消防设备、通导设备、信号设备等，须取得船舶检验合格证书。

合同履行期限：合同签订后90日内交付并验收合格。
二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.具备有效的营业执照，经营范围包含船舶制造或销售。

2.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.提供近三年内类似船舶（长度5-7米）的销售或建造业绩证明（合同复印件及船舶水中静态相片若干张）。
三、获取采购文件
（一）时间：2026年9月1日至2026年9月7日，每天8:30至12:00，14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

    （二）地点：中山市农业农村局官网、中山市东区街道中山三路26号市政府第二办公区19楼1921室。

    （三）方式：在中山市农业农村局官网免费下载或现场领取《竞争性磋商文件》。

    （四）售价：免费。
四、响应文件提交

（一）截止时间：2026年9月15日15:00（北京时间） 。 

（二）地点：中山市东区街道中山三路26号市政府第二办公区19楼1920室（或指定谈判室）。

    （三）方式：现场递交纸质响应文件（正本1份，副本4份，电子版1份）。

    （四）提交资料内容（资料进行密封装袋，并在封口处加盖公章，否则视为无效响应）：

1.响应供应商营业执照复印件（含法定代表人身份证复印件）；

2.船舶设计方案及技术参数响应表；

3.相关业绩证明材料；

4.报价函（含分项报价表）；

5.其他要求提供的资料。

逾期送达或者未按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。  

五、开启与评审

（一）开启时间：2026年9月15日 15:00（北京时间）

（二）开启地点：中山市东区街道中山三路26号市政府第二办公区19楼1920室（或指定谈判室）。

    （三）参会要求：法定代表人或授权委托人持有效身份证件到场签到。

    （四）评审方法：综合评分法。

    由磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行评审，综合考虑价格、技术方案、企业业绩等因素，推荐成交候选人。总分100分，其中：

价格分（30分）：满足需求前提下最低有效报价为基准价，报价得分按差额比例折算；

技术方案分（40分）：船体设计、动力系统、建造工艺、检验保障、试航方案；

企业业绩与产能（30分）：近三年建造船舶业绩、售后维保体系。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
如潜在供应商对采购文件有疑问，可在获取采购文件后2个工作日内提出，采购人将在规定时间内作出答复。
    本项目采购结果将在中山市农业农村局官网上公告。
八、联系方式

（一）采购人：中山市海洋综合执法支队。

（二）地  址：中山市中山三路26号市政府第二办公区19楼。

（三）联系人及电话：林先生，0760-88221216 。
中山市海洋综合执法支队
2026年9月1日

第二章  供应商须知

一、总则
1. 适用范围

本磋商文件适用于本次竞争性磋商采购活动。

2. 定义

（1）“采购人”系指中山市海洋综合执法支队。

（2）“供应商”系指响应磋商、参加报价竞争的法人或其他组织。

（3）“成交供应商”系指经磋商确定最终成交的供应商。

（4）“货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的执法快艇及一切相关物品、资料。

（5）“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的建造、运输、安装、调试、培训、售后服务等义务。

3. 合格的供应商

（1）符合本项目磋商邀请函中资格要求的供应商。

（2）供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律法规。

4. 磋商费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件
5. 磋商文件的组成

磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

6. 磋商文件的澄清和修改

（1）供应商对磋商文件如有疑问，可在获取采购文件后2个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人将以书面形式予以答复。

（2）在响应文件提交截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

（3）磋商文件的修改内容为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

三、响应文件的编制
7. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购人之间的往来函件均以中文书写。

8. 响应文件的组成

响应文件应包括但不限于以下内容：

（1）响应函（格式见第五章）；

（2）法定代表人身份证明（格式见第五章）；

（3）法定代表人授权委托书（格式见第五章，如适用）；

（4）资格证明文件（营业执照、资质证书等）；

（5）船舶设计方案及技术参数响应表；

（6）相关业绩证明材料；

（7）报价函（含分项报价表）；

（8）售后服务承诺；

（9）供应商认为需要提供的其他资料。

9. 响应文件的格式

（1）供应商应按磋商文件第五章提供的格式编写响应文件。

（2）响应文件正本须打印或用不褪色墨水书写，由法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

（3）响应文件副本可为正本的复印件。

10. 报价要求

（1）供应商报价应包含为完成本项目所需的所有费用，包括但不限于船舶建造费、设备费、运输费、税费、检验费及售后服务费等。

（2）报价以人民币元为单位。

（3）供应商应按照分项报价表格式填报报价。

11. 磋商有效期

（1）磋商有效期自响应文件提交截止之日起计算，有效期为60日。

（2）特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期。

四、响应文件的递交

12. 响应文件的密封和标记

（1）响应文件正本、副本和电子版应分别密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

（2）密封袋上应标明项目名称、供应商名称、正本/副本/电子版字样。

（3）未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

13. 响应文件提交截止时间

（1）供应商应在磋商邀请函规定的截止时间前递交响应文件。

（2）采购人可根据情况延长截止时间，并以书面形式通知所有供应商。

14. 响应文件的修改和撤回

（1）在响应文件提交截止时间前，供应商可以书面形式修改或撤回已提交的响应文件。

（2）修改文件须按规定密封和标记，并在封面注明“修改”字样。

五、磋商与评审

15. 磋商小组

采购人将依法组建磋商小组，负责磋商和评审工作。

16. 磋商程序

（1）磋商小组对所有递交响应文件的供应商进行资格性审查。

（2）磋商小组与通过资格性审查的供应商分别进行磋商。

（3）磋商结束后，供应商在规定时间内进行最终报价。

（4）磋商小组根据综合评分法确定成交候选人。

17. 评审标准
（1）价格分（30分）：满足需求前提下最低有效报价为基准价，报价得分=（基准价/供应商报价）×30。

（2）技术方案分（40分）：船体设计、动力系统、建造工艺、检验保障、试航方案；

（3）企业业绩与产能（30分）：近三年建造船舶业绩、售后维保体系。

18. 成交

磋商小组推荐综合得分最高的供应商为成交候选人，经采购人确认后确定为成交供应商。

六、合同授予

19. 成交通知

（1）采购人在确定成交供应商后，向成交供应商发出成交通知书。

（2）成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

20. 签订合同

（1）成交供应商应在收到成交通知书后30日内与采购人签订合同。

（2）合同内容不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。
附表1：《资格性审查表》（注：本表不需要供应商填写）
资格性审查表
	序号
	供应商
	具备有效的营业执照，经营范围包含船舶制造或销售
	提供有效的法定代表人身份证复印件
	授权委托书（如适用）格式规范、签字盖章齐全
	未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单
	提供近三年内类似船舶（长度5-7米）的销售或建造业绩证明（合同复印件及船舶水中静态相片若干张）
	响应文件密封完好，封口处加盖公章
	报价未超过预算金额（100,000元）
	是否合格进入下一阶段评议

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 
2、表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；
3、是否合格进入下一阶段评议一栏中全部栏目打“○”结论为是、出现一个“×”结论为否。
磋商小组签名：                                                                                日期：

附表2：《价格评分表》（注：本表不需要供应商填写）

评分公式： 价格分 =（基准价 / 供应商报价）× 30分
其中：基准价 = 所有有效报价中的最低报价

价格评分表
	序号
	供应商名称
	首次报价（元）
	最终报价（元）
	是否为有效报价
	价格得分

	1
	
	
	
	是 / 否
	

	2
	
	
	
	是 / 否
	

	3
	
	
	
	是 / 否
	

	4
	
	
	
	是 / 否
	


评分说明：

1.满足磋商文件需求的前提下，最低有效报价为基准价，得满分30分。

2.其他供应商报价得分按公式“（基准价/供应商报价）×30”计算，保留小数点后两位。

3.报价超出预算金额（100,000元）的为无效报价。

磋商小组签名：                                                                                

日期：
附表3：《技术方案评分表》（注：本表不需要供应商填写）

评分说明：磋商小组根据供应商响应文件中的技术方案进行独立评分，取各成员评分的算术平均值作为最终得分。
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	得分

	1
	船体设计方案
	10分
	
	

	1.1
	船体型线设计
	4分
	型线设计科学合理、流畅美观，满足海上执法高速航行需求：优3-4分；良2-3分；一般0-2分。
	

	1.2
	船体结构设计
	3分
	结构设计符合规范，强度可靠，铺层方案合理：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	1.3
	舱室及总体布置
	3分
	总体布置合理、实用，符合执法执勤使用需求：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	2
	动力系统配置方案
	10分
	
	

	2.1
	主机选型匹配
	4分
	主机品牌为知名品牌，功率匹配合理，质保方案完善：优3-4分；良2-3分；一般0-2分。
	

	2.2
	动力系统布置
	3分
	发动机舱（挂机安装）布置合理，管路走向规范，维护方便：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	2.3
	燃油及冷却系统
	3分
	燃油箱容量适宜，系统设计安全可靠：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	3
	建造工艺及质量保障
	8分
	
	

	3.1
	建造工艺流程
	3分
	建造工艺流程科学规范，各工序质量控制措施完善：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	3.2
	玻璃钢成型工艺
	3分
	模具成型工艺合理，树脂及纤维增强材料选用恰当：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	3.3
	设备安装及调试工艺
	2分
	主机、操控、电气等设备安装调试工艺科学合理：优1-2分；良0.5-1分；一般0-0.5分。
	

	4
	船舶检验保障措施
	6分
	
	

	4.1
	检验计划
	3分
	检验计划完整，检验节点设置合理，覆盖船体、轮机、电气各专业：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	4.2
	证书获取保障
	3分
	承诺取得船舶检验合格证书，有明确的证书获取时间节点和保障措施：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	5
	试航及交付方案
	6分
	
	

	5.1
	试航方案
	3分
	试航科目齐全，涵盖航速测试、操纵性测试、设备功能测试等：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	5.2
	交付及培训方案
	3分
	交付方案完整，培训计划具体可行，能够确保采购人操作人员独立操作使用：优2-3分；良1-2分；一般0-1分。
	

	
	技术方案总分
	40分
	
	


各等级评判参考标准：

优：方案内容全面、科学合理、针对性强，优于采购需求，且有实质性优化建议；

良：方案内容完整、合理，能满足采购需求，无明显缺陷；

一般：方案内容基本满足要求，但存在不足或不够细化。

磋商小组签名：                                                                                

日期：

附表4：《企业业绩与产能评分表》（注：本表不需要供应商填写）

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	得分

	1
	近三年类似船舶业绩
	15分
	
	

	1.1
	类似业绩数量
	10分
	提供近三年内（2023年9月至今）长度5-7米玻璃钢船舶销售或建造业绩：每提供1份有效业绩合同及照片得2分，满分10分。（以合同签订时间为准）
	

	1.2
	类似业绩用户评价
	5分
	提供上述类似业绩的用户满意度评价或验收证明：每提供1份得1分，满分5分。
	

	2
	售后维保体系
	15分
	
	

	2.1
	售后服务方案
	5分
	售后服务方案完整，包含质保期限、响应机制、维修流程等：优3-5分；良1-3分；一般0-1分。
	

	2.2
	服务响应能力
	5分
	承诺接到维修通知后48小时内响应，24小时到场：完全满足得3分；响应时间优于要求得5分；不满足不得分。
	

	2.3
	备件供应保障
	3分
	备品备件供应渠道畅通，主要零配件长期供应承诺明确：有明确保障方案得2-3分；仅有基本承诺得0-1分。
	

	2.4
	质保期限承诺
	2分
	质保期不少于12个月得1分；超过12个月得2分。
	

	
	企业业绩与产能总分
	30分

	
	


磋商小组签名：                                                                                

日期：

附表5：《第   轮报价及承诺一览表》（注：本表不需要供应商填写）
第   轮报价及承诺一览表

	项目名称
	金额(元)

	
	

	相关承诺
	


注：报价精确到小数点后两位。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                                             

供应商名称（盖章）：                                                

日期：         年       月    日

第三章 用户需求书
一、项目概述
本项目采购执法快艇1艘，用于中山市海洋综合执法支队海上执法执勤工作。
二、技术规格与要求
（一）船体
	项目
	技术参数

	船体材质
	玻璃钢（FRP），采用模具整体成型工艺

	总长
	6.0-6.2米

	型宽
	1.8-2.0米

	型深
	0.8-1.0米

	船体结构
	符合船舶检验机构相关规范要求

	船体颜色
	按采购人要求涂装


（二）主机配置
	项目
	技术参数

	主机类型
	外挂式舷外机

	主机功率
	44.1KW（60马力）

	品牌要求
	雅马哈、水星、百胜、铃木或同等档次国内外知名品牌

	质保要求
	提供原厂质保

	燃油系统
	配备独立燃油箱及供油管路


（三）操控系统
	项目
	技术要求

	操纵台
	配备中控操纵台

	操控功能
	集成油门控制、方向操控

	仪表配置
	配备转速表、水温表、燃油表、电压表等

	通讯导航接口
	预留必要的通讯导航设备安装接口


（四）电气设备
	项目
	技术要求

	蓄电池
	配备起动蓄电池

	照明系统
	配备航行灯、信号灯、舱内照明

	警示设备
	配备警灯、喊话器


（五）救生与消防设备
	项目
	数量/要求

	救生衣
	按乘员定额配足

	救生圈
	不少于2个

	灭火器
	不少于2具

	消防水桶
	1个


（六）通导与信号设备
	项目
	要求

	甚高频无线电话
	1台

	信号旗/信号灯
	按规范配备

	号笛/号钟
	按规范配备


（七）其他要求
1.船舶建造完成后须取得船舶检验机构出具的船舶检验合格证书。
2.供应商应提供完整的船舶技术资料，包括但不限于：船舶设计图纸、建造工艺文件、设备合格证及说明书、船舶检验证书等。
3.供应商应提供船舶使用培训服务，确保采购人操作人员能够独立操作使用。
三、交付要求
（一）交付期限
合同签订后90日内完成建造、检验并交付验收合格。
（二）交付地点
采购人指定地点（中山市范围内）。
（三）交付内容
1.执法快艇1艘（含全部配套设备）；
2.船舶检验合格证书；
3.全套船舶技术资料；
4.主机及主要设备原厂质保文件；
5.备品备件清单及随船工具。
四、验收要求
（一）船舶建造完成后，供应商应通知采购人进行验收。
（二）验收标准：以磋商文件技术要求、供应商响应文件及国家相关船舶建造规范为依据。
（三）验收内容：包括船体质量、设备安装调试、试航性能等。
（四）验收合格后双方签署验收报告。
五、售后服务要求
（一）质保期：自验收合格之日起不少于12个月。
（二）质保期内，因产品质量问题导致的故障或损坏，供应商应免费维修或更换。
（三）供应商应提供长期技术支持服务，接到采购人维修通知后应在48小时内响应。
（四）供应商应保证主要零配件的长期供应。
第四章 合同条款及格式

政府采购合同（参考文本）
甲方（采购人）： 中山市海洋综合执法支队

乙方（供应商）： ________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方经平等协商，就执法快艇采购事宜达成如下合同：

第一条 合同标的

产品名称：执法快艇

数量：1艘

技术规格：详见本合同附件《技术规格书》（与磋商文件第三章一致）。

第二条 合同价款

合同总价款为人民币________元整（¥________）。

合同价款包含船舶建造费、设备费、运输费、税费、检验费及售后服务费等所有费用。

第三条 付款方式

合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的   作为预付款。

船舶建造完成、经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的   。

第四条 交付

交付期限：合同签订后90日内。

交付地点：甲方指定地点。

乙方应在交付前7个工作日书面通知甲方。

第五条 验收

乙方完成船舶建造后，应书面申请甲方验收。

甲方应在收到验收申请后10个工作日内组织验收。

验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应在限期内整改。

第六条 质量保证与售后服务

1.质保期：自验收合格之日起   个月。

2.质保期内因产品质量问题造成的故障或损坏，乙方应免费维修或更换。

3.乙方接到甲方维修通知后应在48小时内响应。

第七条 违约责任

1.乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金。

2.甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付款项的0.5‰向乙方支付违约金。

3.乙方交付的货物不符合合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方限期整改或退货，并由乙方承担相应损失。

第八条 争议解决

因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割的组成部分。

甲方（盖章）： 中山市海洋综合执法支队

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________年____月____日

乙方（盖章）： ________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________年____月____日
第五章 响应文件格式

格式一：响应文件封面
响应文件封面参考

	响 应 文 件

口 正本

口 副本

采购项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

          年    月    日    时    分之前不得启封


格式二：响应函
致：中山市海洋综合执法支队

根据贵方发布的《中山市海洋综合执法支队执法快艇采购项目竞争性磋商文件》（项目名称：中山市海洋综合执法支队执法快艇采购项目），我方________（供应商全称）正式授权________（姓名、职务）为全权代表，提交响应文件正本1份、副本4份、电子版1份。

我方郑重声明并承诺：

1.我方已详细阅读并充分理解磋商文件的全部内容，愿意按照磋商文件的要求提供货物和服务。

2.我方保证所提供的响应文件内容真实、完整、有效，如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任。

3.我方报价为人民币________元整（¥________），该报价为完成本项目的全部费用。

4.我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

如我方成交，我方将按照磋商文件和响应文件的内容与贵方签订合同，并严格履行合同义务。

供应商名称（盖章）：________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________年____月____日

格式三：法定代表人身份证明
法定代表人/负责人资格证明书
致：（采购人）

             同志，为我单位的法定代表人，特此证明。

签发日期：单位：（盖章）

联系电话：

附：法定代表人身份证复印件：

 （为避免废标，请供应商务必提供本附件）

格式四：法定代表人授权委托书
法定代表人/负责人授权委托书
致：（采购人）

兹授权         同志，为我方签订参与本项目投标的代理人，其权限是：全权代表本公司参与     （项目名称）项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：（盖章）

法定代表人（签名或盖私章）

有效期限：与投标有效期一致。    签发日期：

联系电话：

附：代理人身份证复印件：

说明：供应商代表为法定代表人的，则本表不适用。


格式五：报价函
	序号
	项目名称
	金额(元)
	备 注

	1
	
	
	


注：报价精确到小数点后两位。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                                             

供应商名称（盖章）：                                                

日期：         年       月    日
格式六：技术参数响应表
技术参数响应表
	序号
	技术参数要求
	供应商响应参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	证明/说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：偏离情况填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                                             

供应商名称（盖章）：                                                

日期：         年       月    日
格式七：船舶设计方案概述

（供应商应在此部分详细描述船舶设计方案，包括但不限于：）

1.船体型线设计及特点

2.船体结构设计及材料说明

3.动力系统布置方案

4.操控系统设计方案

5.电气系统设计方案

6.舱室布置方案

7.建造工艺流程

8.质量保障措施

9.检验及试航计划

10.交付及培训方案
格式八：业绩证明材料
（供应商应提供近三年内类似船舶（长度5-7米）的销售或建造业绩，包括：）

1.合同复印件（加盖公章）

2.船舶水中静态相片若干张

3.验收证明材料（如有） 
格式九：售后服务承诺
（供应商应在此部分详细说明售后服务方案，包括但不限于：）

1.质保期限及质保范围

2.售后服务团队及联系方式

3.响应时间及维修流程

4.备品备件供应保障

5.技术培训计划

6.其他服务承诺
格式十：供应商认为需要提供的其他资料
（供应商可根据需要自行补充相关材料）
法定代表人身份证复印件








被授权代表身份证复印件









